***α) Στήλη «Α/Α»:***

*Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη.*

***β) Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»:***

*Στην στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.*

***γ) Στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ»:***

*Στην στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί:*

*Η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή.*

*Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.*

***δ) Στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»:***

*Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος που έχει τη μορφή: ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την προσφορά καθώς και ένα αριθμητικό ή άλλο μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.*

***ε) Στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»:***

*Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο Αύξων αριθμός, σελίδα και στίχος τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος με το οποίο υποστηρίζονται σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται.*

**Σύμφωνα με τις ανάγκες του διαγωνισμού, θεωρείται υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.**

| **ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***α***  ***Α/Α*** | ***β***  ***Προδιαγραφές*** | ***γ***  ***Υποχρεωτική Απαίτηση*** | ***δ***  ***Απάντηση*** | ***ε***  ***Παραπομπή*** |
| **Τμήμα Α : Προκατασκευασμένος Οικίσκος** | | | | |
| ***Α.1*** | Σύστημα ξύλινης προκατασκευής με προκατασκευασμένα πλαίσια. Σύμφωνα με το σημείο Α.1,Α2,Α3 της τεχνικής περιγραφής της μελέτης. | **ΝΑΙ** |  |  |
| ***Α.2*** | Φυσική ξυλεία σύμφωνα με το σημείο Α.4.1 της τεχνικής περιγραφής της μελέτης | **ΝΑΙ** |  |  |
| ***Α.3*** | Συγκολλητή ξυλεία σύμφωνα με το σημείο Α.4.2 της τεχνικής περιγραφής της μελέτης | **ΝΑΙ** |  |  |
| ***Α.4*** | Λοιπά προϊόντα ξύλου σύμφωνα με το σημείο Α.4.3 της τεχνικής περιγραφής της μελέτης. | **ΝΑΙ** |  |  |
| ***Α.5*** | Μεταλλικά εξαρτήματα σύμφωνα με το σημείο Α.4.4 της τεχνικής περιγραφής της μελέτης. | **ΝΑΙ** |  |  |
| ***Α.6*** | Συντηρητικά – Κόλλες σύμφωνα με το σημείο Α.4.5 της τεχνικής περιγραφής της μελέτης. | **ΝΑΙ** |  |  |
| ***Α.7*** | Συνδέσεις σύμφωνα με το σημείο Α.4.6 της τεχνικής περιγραφής της μελέτης. | **ΝΑΙ** |  |  |
| ***Α.8*** | Ζευκτά στέγης σύμφωνα με το σημείο Α.4.7 της τεχνικής περιγραφής της μελέτης. | **ΝΑΙ** |  |  |
| ***Α.9*** | Προστασία ξυλείας σύμφωνα με το σημείο Α.4.8 της τεχνικής περιγραφής της μελέτης. | **ΝΑΙ** |  |  |
| ***Α.10*** | Εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους για τα υλικά και τη συνολική λειτουργικότητα του προκατασκευασμένου οικίσκου. | **ΝΑΙ** |  |  |
| **Τμήμα Β : Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός** | | | | |
| ***Β.1*** | Οθόνη smart TV, led full HD, 55’’ και συνδεσιμότητα HDMI με επιτοίχια βάση στήριξης (σπαστή) | **ΝΑΙ** |  |  |
| ***Β.2*** | Δύο (2) tablet οθόνης αφής 10,1’’, RAM τουλάχιστον 1gb, μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 16 gb | **ΝΑΙ** |  |  |
| **Τμήμα Γ : Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός** | |  |  |  |
| ***Γ.1*** | Επαγγελματικό ψυγείο-βιτρίνας συντήρησης (δαπέδου) με γυάλινη πόρτα ελάχιστης ωφέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστον 350 llt. | **ΝΑΙ** |  |  |
| ***Γ.2*** | Κλιματιστική μονάδα inverter τουλάχιστον 18.000 btu ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++ | **ΝΑΙ** |  |  |
| **Τμήμα Δ : Εξοπλισμός Γραφείου** | |  |  |  |
| ***Δ.1*** | Γραφείο υποδοχής MDF διαστάσεων 0,7 x 1,2 m | **ΝΑΙ** |  |  |
| ***Δ.2*** | Καρέκλες επισκεπτών στιβαζόμενων διαστάσεων περίπου 0,54 x 0,54 m με μεταλλικό σκελετό και κάλυμμα PVC | **ΝΑΙ** |  |  |
| ***Δ.3*** | Καρέκλα υπαλλήλου διαστάσεων περίπου 0,6 x 0,6m με σκελετό αλουμινίου και ύφασμα | **ΝΑΙ** |  |  |
| ***Δ.4*** | Σκαμπό τύπου bar | **ΝΑΙ** |  |  |
| ***Δ.5*** | Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 25 lt | **ΝΑΙ** |  |  |
| ***Δ.6*** | Εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους για όλο το συνοδό εξοπλισμό | **ΝΑΙ** |  |  |

--------------------------------------------

[Σφραγίδα-Υπογραφή]